使用 Ganglia 设置对 linux 网格和集群服务器的实时监控
===========

自从系统管理员接手服务器和主机管理以后，像应用监控这样的工具就成了他们的好帮手。其中比较有名的有 [Nagios][11], [Zabbix][10], [Icinga][9], 和 Centreon。以上这些是重量级的监控工具，让一个新手管理员来设置，并使用其中的高级特性是有些困难的。

本文将向你介绍 Ganglia，它是一个容易扩展配置的监控系统。使用它可以实时查看 Linux 服务器和集群（图形化展示）中的各项性能指标。
[![Install Gangila Monitoring in Linux](http://www.tecmint.com/wp-content/uploads/2016/06/Install-Gangila-Monitoring-in-Linux.png)][8]

*在Linux上安装Ganglia*

**Ganglia** 能够让**集群**和**网格**服务器更加容易管理。

我们可以远程创建一个包含所有主机的网格，然后将那些机器按照标准分组成小的集合。

此外， Ganglia 的 web 页面对移动设备进行过优化，你还可以导出 `csv` 和 `.json` 格式的数据。

我们的测试环境包括一个安装 Ganglia 的主节点服务器 CentOS 7 (IP 地址 192.168.0.29)，和一个作为被监控端的 Ubuntu 14.04 主机 (192.168.0.32)。我们将通过 Ganglia 的 Web 页面来监控这台 Ubuntu 主机。

下面的例子可以给大家提供参考，CentOS7 作为主节点，Ubuntu 作为被监控对象。

### 安装和配置 Ganglia

请遵循以下步骤，在主节点服务器安装监控工具。

#### 1. 启用 [EPEL repository][7] ，然后安装 Ganglia 和相关工具:

```
# yum update && yum install epel-release
# yum install ganglia rrdtool ganglia-gmetad ganglia-gmond ganglia-web
```

随 Ganglia 将安装一些应用，它们的功能如下：

  - `rrdtool`, Round-Robin 数据库，它是一个储存并图形化显示数据变化的工具；
  -  `ganglia-gmetad` 一个守护进程，用来收集被监控主机的数据。被监控主机与主节点主机都要安装 Ganglia-gmond（监控守护进程本身）；
  -  `ganglia-web` 提供 Web 前端，用于显示监控系统的历史数据和图形。
  
#### 2. 使用 Apache 提供的基本认证功能，为 Ganglia Web 界面（/usr/share/ganglia）配置身份认证

  如果你想了解更多高级安全机制，请参阅 Apache 文档的 [Authorization and Authentication][6]部分。

  为完成这个目标，我们需要创建一个用户名并设定一个密码，以访问被 Apache 保护的资源。在本例中，我们先来创建一个叫 `adminganglia` 的用户名，然后给他分配一个密码，它将被储存在 **/etc/httpd/auth.basic**（随意选择另一个目录 和/或 文件名， 只要 Apache 对此有读取权限就可以。） 

```
# htpasswd -c /etc/httpd/auth.basic adminganglia

```

给 adminganglia 输入两次密码完成密码设置。

#### 3. 修改配置文件 /etc/httpd/conf.d/ganglia.conf 

```
Alias /ganglia /usr/share/ganglia
<Location /ganglia>
AuthType basic
AuthName "Ganglia web UI"
AuthBasicProvider file
AuthUserFile "/etc/httpd/auth.basic"
Require user adminganglia
</Location>

```

#### 4. 编辑 /etc/ganglia/gmetad.conf:

  首先, 使用 gridname 命令来设置网格的名称。

```
gridname "Home office"

```

  然后, 使用 **data_source** 命令，后面跟集群（服务器组）名、轮询时间间隔（秒）、主节点主机和被监控节点的 IP 地址：

```
data_source "Labs" 60 192.168.0.29:8649 # Master node
data_source "Labs" 60 192.168.0.32 # Monitored node

```

#### 5. 编辑 /etc/ganglia/gmond.conf.

  a) 确保集群的配置和下面的一样。

```
cluster {
name = "Labs" # The name in the data_source directive in gmetad.conf
owner = "unspecified"
latlong = "unspecified"
url = "unspecified"
}

```

  b) 在 **udp_send_chanel** 中，注释掉 **mcast_join**:

```
udp_send_channel   {
# mcast_join = 239.2.11.71
host = localhost
port = 8649
ttl = 1
}

```

  c) 在 **udp_recv_channel** 中:注释掉 mcast_join 和 bind 部分：

```
udp_recv_channel {
# mcast_join = 239.2.11.71 ## comment out
port = 8649
# bind = 239.2.11.71 ## comment out
}
```

  保存并退出。
  
#### 6.打开 8649/udp 端口，使用 SELinux 确保 php 脚本（通过 Apache 运行）能够连接到网络：

```
# firewall-cmd --add-port=8649/udp
# firewall-cmd --add-port=8649/udp --permanent
# setsebool -P httpd_can_network_connect 1

```

#### 7.重启 Apache，gmetad，gmond 并确保他们启用了“开机启动”。

```
# systemctl restart httpd gmetad gmond
# systemctl enable httpd gmetad httpd

```

至此，我们现在能够打开 Ganglia 的 Web 页面 `http://192.168.0.29/ganglia` 并用步骤 2 中设置的证书登录。

  [![Gangila Web Interface](http://www.tecmint.com/wp-content/uploads/2016/06/Gangila-Web-Interface.png)][5]

*Gangila Web 页面*

#### 8. 在 **Ubuntu** 主机上，只需安装 Ganglia-monitor，等同于 CentOS 上的 ganglia-gmond：

```
$ sudo aptitude update && aptitude install ganglia-monitor

```

#### 9. 编辑被监控主机的 /etc/ganglia/gmond.conf 文件。主节点主机上应是相同的文件，除了 在 cluster, udp_send_channel, 和 udp_recv_channel 注释掉的行应启用：

```
cluster {
name = "Labs" # The name in the data_source directive in gmetad.conf
owner = "unspecified"
latlong = "unspecified"
url = "unspecified"
}
udp_send_channel   {
mcast_join = 239.2.11.71
host = localhost
port = 8649
ttl = 1
}
udp_recv_channel {
mcast_join = 239.2.11.71 ## comment out
port = 8649
bind = 239.2.11.71 ## comment out
}

```

之后重启服务。

```
$ sudo service ganglia-monitor restart

```

#### 10. 刷新页面，你将在 Home office grid / Labs cluster 中看到两台主机的各种统计及图形化的展示（用下拉菜单选择集群，本例中为 Labs）：


[![Ganglia Home Office Grid Report](http://www.tecmint.com/wp-content/uploads/2016/06/Ganglia-Home-Office-Grid-Report.png)][4]

*Ganglia 中 Home office 网格报告*

使用菜单按钮，你可以获取到每台服务器和集群的信息。还可以使用 <ruby>对比主机</ruby>Compare Hosts<rt></rt>选项来比较集群中所有服务器的状态。

可以使用正则表达式选择一组服务器，立刻就可以看到它们性能的对比：

[![Ganglia Host Server Information](http://www.tecmint.com/wp-content/uploads/2016/06/Ganglia-Server-Information.png)][3]

*Ganglia 服务器信息*

我最喜欢的一个特点是对移动端有友好的总结界面，可以通过 Mobile 选项来访问。选择你感兴趣的集群，然后选中一个主机。

[![Ganglia Mobile Friendly Summary View](http://www.tecmint.com/wp-content/uploads/2016/06/Ganglia-Mobile-View.png)][2]

*Ganglia 移动端总结截图*

### 总结

本篇文章向大家介绍了 Ganglia，它是一个功能强大扩展性很好的监控工具，主要用来监控集群和网格。它可以随意安装，便捷的组合各种功能（你甚至可以尝试一下官方网站 [official website][1] 提供的 Demo）。

此时，你可能会发现许多知名的 IT 或非 IT 的企业在使用 Ganglia。除了我们在文章中提及的之外，还有很多理由这样做，其中易用性，统计的图形化（在名字旁附上脸部照片更清晰，不是吗）可能是最重要的原因。

但是请不要拘泥于本篇文章，尝试一下自己去做。如果你有任何问题，欢迎给我留言。

--------------------------------------------------------------------------------

via: http://www.tecmint.com/install-configure-ganglia-monitoring-centos-linux/

作者：[Gabriel Cánepa][a]

译者：[ivo-wang](https://github.com/ivo-wang)

校对：[jasminepeng](https://github.com/jasminepeng)

本文由 [LCTT](https://github.com/LCTT/TranslateProject) 组织编译，[Linux中国](https://linux.cn/) 荣誉推出

[a]: http://www.tecmint.com/author/gacanepa/
[1]:http://ganglia.info/
[2]:http://www.tecmint.com/wp-content/uploads/2016/06/Ganglia-Mobile-View.png
[3]:http://www.tecmint.com/wp-content/uploads/2016/06/Ganglia-Server-Information.png
[4]:http://www.tecmint.com/wp-content/uploads/2016/06/Ganglia-Home-Office-Grid-Report.png
[5]:http://www.tecmint.co m/wp-content/uploads/2016/06/Gangila-Web-Interface.png
[6]:http://httpd.apache.org/docs/current/howto/auth.html
[7]:http://www.tecmint.com/how-to-enable-epel-repository-for-rhel-centos-6-5/
[8]:http://www.tecmint.com/wp-content/uploads/2016/06/ Install-Gangila-Monitoring-in-Linux.png
[9]:http://www.tecmint.com/install-icinga-in-centos-7/
[10]:http://www.tecmint.com/install-and-configure-zabbix-monitoring-on-debian-centos-rhel/
[11]:http://www.tecmint.com/install-nagios-in-linux/
