[#]: collector: (lujun9972)
[#]: translator: (hkurj)
[#]: reviewer: ( )
[#]: publisher: ( )
[#]: url: ( )
[#]: subject: (2020 Will Be a Year of Hindsight for SD-WAN)
[#]: via: (https://www.networkworld.com/article/3531315/2020-will-be-a-year-of-hindsight-for-sd-wan.html)
[#]: author: (Zeus Kerravala https://www.networkworld.com/author/Zeus-Kerravala/)

2020年将会着眼于SD-WAN
======

对于软件定义的广域网（SD-WAN），“过去看起来困难的选择，知道了这些选择的结果后，现在看起来就很清晰了” 这一说法再合适不过了。总结过去的几年：云计算和数字化转型促使公司重新评估传统的WAN技术，该技术不再能够满足其不断增长的业务需求。从那时起，SD-WAN成为一种有前途的新技术。

SD-WAN旨在解决物理设备的流量管理问题，并支持从云进行基于软件的配置。替换昂贵的多协议标签交换（MPLS）的愿望推动了许多最初的SD-WAN部署。公司希望它可以神奇地解决他们所有的网络问题。但是在实践中，基本的SD-WAN解决方案远没有实现这一愿景。

快速发展到现在，围绕SD-WAN的炒作已经尘埃落定，并且早期的实施工作已经过去。现在是时候回顾一下我们在2019年学到的东西以及在2020年要改进的地方。所以，让我们开始吧。


### **1\. 这与节省成本无关**

大多数公司选择SD-WAN作为MPLS的替代品，因为它可以降低WAN成本。但是，[节省的成本] [1]会随SD-WAN的不同而异，因此不应将其用作部署该技术的主要驱动力。无论公司需要什么，公司都应该专注于提高网络敏捷性，例如实现更快的站点部署和减少配置时间。 SD-WAN的主要驱动力是使网络更高效。如果成功实现那么成本也会随之降低。


### **2\. WAN优化是必要的**

说到效率，[WAN优化] [2]提高了应用程序和数据流量的性能。通过应用协议加速，重复数据删除，压缩和缓存等技术，WAN优化可以增加带宽，减少等待时间并减轻数据包丢失。最初的想法是SD-WAN可以完成对WAN优化的需求，但是我们现在知道某些应用程序需要额外的性能。这些技术相互补充，而不是相互替代。它们应该用来解决不同的问题。


### **3\. 安全性不应该事后考虑。**

SD-WAN具有许多优点，其中之一就是使用宽带互联网快速发送企业应用程序流量。但是这种方法也带来了安全风险，因为它使用户及其本地网络暴露于不受信任的公共互联网中。从一开始，安全性就应该成为SD-WAN实施的一部分，而不是在事后。公司可以通过使用[安全的云托管] [3]之类的服务，将安全性放在分支机构附近，从而实现所需的应用程序性能和保护。


### **4\. 可见性对于SD-WAN成功至关重要**

在应用程序和数据流量中具有[可见性] [4]，这使网络管理不再需要猜测。最好的起点是部署前阶段，在此阶段，公司可以评估其现有功能以及在实施SD-WAN之前缺少的功能。可见的日常监视和警报形式显示在部署后继续发挥重要作用。了解网络中正在发生什么情况的公司会更好地准备应对性能问题，并可以利用这些知识来避免将来出现问题。

### **5\. 无线广域网尚未准备就绪**

SD-WAN可通过任何传输将用户连接到应用程序，包括宽带和4G / LTE（Long Term Evolution）无线。这就是[移动互联] [5]越来越多地集成到SD-WAN解决方案中的原因。尽管公司渴望将4G用作潜在的传输替代方案（尤其是在偏远地区），但按使用付费4G服务所产生的成本却很高。此外，由于延迟和带宽限制，4G可能会出现问题。最好的方法是等待服务提供商以更好的价格选择部署5G。今年将是我们看到5G推出并更加关注无线SD-WAN的一年。

请务必观看以下SD-WAN视频系列：[你应该知道的所有关于SD-WAN的知识] [6]。

--------------------------------------------------------------------------------

via: https://www.networkworld.com/article/3531315/2020-will-be-a-year-of-hindsight-for-sd-wan.html

作者：[Zeus Kerravala][a]
选题：[lujun9972][b]
译者：[译者ID](https://github.com/hkurj)
校对：[校对者ID](https://github.com/校对者ID)

本文由 [LCTT](https://github.com/LCTT/TranslateProject) 原创编译，[Linux中国](https://linux.cn/) 荣誉推出

[a]: https://www.networkworld.com/author/Zeus-Kerravala/
[b]: https://github.com/lujun9972
[1]: https://blog.silver-peak.com/to-maximize-the-value-of-sd-wan-look-past-hardware-savings
[2]: https://blog.silver-peak.com/sd-wan-vs-wan-optimization
[3]: https://blog.silver-peak.com/sd-wans-enable-scalable-local-internet-breakout-but-pose-security-risk
[4]: https://blog.silver-peak.com/know-the-true-business-drivers-for-sd-wan
[5]: https://blog.silver-peak.com/mobility-and-sd-wan-part-1-sd-wan-with-4g-lte-is-a-reality
[6]: https://www.silver-peak.com/everything-you-need-to-know-about-sd-wan
