# 安装 - The Embedded Rust Book

# 安装工具

### Rust工具链

按照rustup上的说明安装rustup。

注意确保您使用的编译器版本不低于1.31。 `rustc -V`应该返回比下面示例中更新的一个日期。

    $ rustc -V
    rustc 1.31.1(b6c32da9b 2018-12-18)

rustup的默认安装仅支持本机编译,因此需要添加对ARM Cortex-M的交叉编译支持。对于STM32F3DISCOVERY这个本书示例使用的开发板，请使用target "thumbv7em-none-eabihf"。

针对Cortex-M0，M0+和M1(ARMv6-M架构)：

    $ rustup target add thumbv6m-none-eabi

针对Cortex-M3(ARMv7-M架构)：

    $ rustup target add thumbv7m-none-eabi

针对没有硬浮点的Cortex-M4和M7(ARMv7E-M架构)：

    $ rustup target add thumbv7em-none-eabi

针对具有硬浮点的Cortex-M4F和M7F(ARMv7E-M架构)：

    $ rustup target add  thumbv7em-none-eabihf

### `cargo-binutils`

    $ cargo install cargo-binutils
    $ rustup component add  llvm-tools-preview

### `cargo-generate`

稍后我们将使用它从模板生成项目。

    $ cargo install cargo-generate

### 操作系统相关的安装说明

接下来是平台相关的安装过程：

- Linux
- Windows
- macOS